**Дизельный двигатель Scania DC12 59A (10-31A) (302 кВт)**

**Scania DC12 59A (10-32A) (345 кВт)**

**Scania DC12 59A (10-33A) (388 кВт)**

**Scania DC12 59A (10-34A) (426 кВт)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Максимальная мощность, кВт | 302, 345, 388, 426 | | Частота вращения, об/мин | 1500 | | Тип охлаждения двигателя | жидкостное | | Объём двигателя, л | 11.7 | | Расположение цилиндров | 6, рядное | | Объём масляной системы, л | 33 | | Страна производитель | Швеция | |  |  |