**Дизельный двигатель Scania DC12 59A (10-31A) (302 кВт)**

**Scania DC12 59A (10-32A) (345 кВт)**

**Scania DC12 59A (10-33A) (388 кВт)**

**Scania DC12 59A (10-34A) (426 кВт)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная мощность, кВт | 302, 345, 388, 426 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Объём двигателя, л | 11.7 |
| Расположение цилиндров | 6, рядное |
| Объём масляной системы, л | 33 |
| Страна производитель | Швеция |

  |   |  |